**监　理　日　志**

日期：2024年 11 月 23 日　 天气：晴

星期： 六 温度: 2--14℃

工程名称:天合光能光电二期37.5MW/75MWh用户侧储能项目

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **监理**  **工作**  **情**  **况** | 正常巡视  检查电缆沟压顶粉刷找平，要求测量标高，保持整个电缆沟在同一标高，以便后期盖板覆盖。侧面有孔洞、麻面的部位进行修补。  检查电缆沟内支架安装施工，要求螺丝固定牢实，不能有歪斜现象。 | |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** |
| 常州天合智慧能源工程有限公司 | 电缆沟压顶粉刷  电缆支架安装  北侧道路开挖 |
| **本日现场监理人员** | | 朱健康 周飞 |
| **记录人: 朱健康** | | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 朱健康** |