**监　理　日　志**

日期：2024年 11 月 26日　 天气：晴

星期： 二 温度: 2--6℃

工程名称:天合光能光电二期37.5MW/75MWh用户侧储能项目

|  |  |
| --- | --- |
| **监理****工作****情****况** | 正常巡视检查电缆沟内支架安装施工，要求螺丝固定牢实，不能有歪斜现象。支架接地扁铁焊接施工，要求两面施焊，清理焊渣后刷涂银粉漆。旁站电池舱、PCS舱吊装，吊车起吊时要注意避雷针，不能碰撞，吊装时工人注意上下车安全。 |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** |
| 常州天合智慧能源工程有限公司 | 电缆支架安装，接地扁铁焊接电池舱、PCS舱吊装  |
| **本日现场监理人员** | 朱健康 周飞 |
| **记录人: 朱健康** | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 朱健康** |