**监　理　日　志**

日期：2024年 11 月 30日　 天气：晴

星期： 六 温度: 2--14℃

工程名称:天合光能光电二期37.5MW/75MWh用户侧储能项目

|  |  |
| --- | --- |
| **监理****工作****情****况** | 正常巡视检查北侧防爆墙基础开挖，要求按照图纸设计进行放线，确定好标高，垫层浇筑结束后安排钢筋绑扎。旁站一次设备舱吊装就位，要求底座垫铁到位，不能留有空隙，后期进行焊接。设备基础中间回填，要求不能有混凝土块和建筑垃圾，进行分层夯实。 |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** |
| 常州天合智慧能源工程有限公司 | 一次设备舱吊装设备基础中间回填  |
| **本日现场监理人员** | 朱健康 周飞 |
| **记录人: 朱健康** | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 朱健康** |