**监　理　日　志**

日期：2024年 11 月 8 日　 天气：晴

星期： 五 温度: 5--17℃

工程名称:天合光能光电二期37.5MW/75MWh用户侧储能项目

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **监理**  **工作**  **情**  **况** | 正常巡视  检查木工一次二次设备舱合模施工，要求控制好垂直度，接头无缝隙，加固牢实  要求施工单位对已经浇筑好的基础进行养护，并修整表面，保证平整度。  验收木工支模施工，不平整的位置进行加固，拼缝间隙不能超过规范要求，整体加固一定要牢固。 | |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** |
| 常州天合智慧能源工程有限公司 | 4、5、6#电池舱和PCS舱基础支模 |
| **本日现场监理人员** | | 朱健康 周飞 |
| **记录人: 朱健康** | | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 朱健康** |