**监　理　日　志**

日期：2024年 12 月 1日　 天气：晴

星期： 日 温度: 2--14℃

工程名称:天合光能光电二期37.5MW/75MWh用户侧储能项目

|  |  |
| --- | --- |
| **监理****工作****情****况** | 正常巡视检查北侧防爆墙基础钢筋绑扎，要求按照设计要求控制好钢筋间距，绑扎到位。检查电缆敷设施工，要求对照图纸，确认电缆规格型号，敷设时不能破坏电缆绝缘外保护皮。南侧开挖消防预埋管道，要求深度满足设计，底部不能有建筑垃圾等其他坚硬物。 |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** |
| 常州天合智慧能源工程有限公司 | 电缆敷设消防管道开挖雨水井  |
| **本日现场监理人员** | 朱健康 周飞 |
| **记录人: 朱健康** | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 朱健康** |