**监　理　日　志**

日期：2024年 12 月 8日　 天气：晴

星期： 日 温度: -3-6℃

工程名称:天合光能光电二期37.5MW/75MWh用户侧储能项目

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **监理**  **工作**  **情**  **况** | 正常巡视  检查南侧消防管道埋设安装，要求管道做好防腐，接头管口打磨光滑，卡箍紧固。晚上主管停水，施工单位必须把两根125主管与厂区主管对接完成，同时装好阀门。  检查北侧雨水管道埋设，要求按照图纸控制好各个水井的井底标高，不能有反水现象。  检查一次设备舱内柜体控制线缆放线施工，要求按照图纸，对应好每个元器件的线缆型号，做好标识，同时不能破坏线缆绝缘保护层。 | |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** |
| 常州天合智慧能源工程有限公司 | 南侧消防管道安装  雨水管道埋设  围墙基础支模  厂区消防主管开挖  一次设备舱柜体放电缆 |
| **本日现场监理人员** | | 朱健康 周飞 |
| **记录人: 朱健康** | | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 朱健康** |