**监　理　日　志**

日期：2025年 1 月 16日　 天气：晴

星期： 四 温度: -4--7°C

工程名称:天合光能光电二期37.5MW/75MWh用户侧储能项目

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **监理**  **工作**  **情**  **况** | 正常巡视，  整理监理资料。  检查围栏安装，要求立柱垂直，跨度与图纸一致，施工时做好成品保护，不能破坏立柱油漆面，底板焊接完成后清理焊渣，刷涂防锈漆。格栅立杆安装保持统一高度。  现场卫生清理，要求电缆沟盖板上面的混凝土渣块必须清理干净，并且盖板表面不能磨花。 | |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** |
| 常州天合智慧能源工程有限公司 | 围栏安装  卫生打扫 |
| **本日现场监理人员** | | 朱健康 周飞 |
| **记录人: 朱健康** | | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 朱健康** |