**监　理　日　志**

日期：2025年 6 月 24 日　 天气：多云

星期： 二 温度: 20--29 ℃

工程名称:天合光能光电二期37.5MW/75MWh用户侧储能项目

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **监理**  **工作**  **情**  **况** | 整理监理资料。  检查消缺项整改。  检查各单位上报的清单完成时间表和施工单位负责人，要求各单位必须严格按照进度计划进行施工整改，逾期将进行考核。另路面积水问题有总包尽快制定方案交京能公司审核。  检查电缆沟内积水排除和淤泥、垃圾清理，要求积水清理干净后，沟底和基础底部的淤泥、垃圾全部要清理干净，完成后再检查沟底坡度，安排人员整改。  油漆供应商到现场检查电池仓外侧油漆掉落情况，待分析原因后上报业主单位并解决。 | |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** |
| 常州天合智慧能源工程有限公司 | 消缺项整改 |
| **本日现场监理人员** | | 朱健康 |
| **记录人: 朱健康** | | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 朱健康** |