旁站监理记录表

工程名称：淄博中阳寨里20MW光伏发电项目 编号：JZLB8--010

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 日期及气候：2015、12、6 晴 0--8℃ | | 工程地点： 淄博市淄川区寨里镇孤山村 | |
| 旁站监理的部位或工序：主控室屋面混凝土浇筑 | | | |
| 旁站监理开始时间： 2015、12、6、下午13:30 | | | 旁站监理结束时间：2015、12、6、下午16:30 |
| 施工情况：  主控室屋面混凝土浇筑，使用C35商砼，现场一台振动棒，一辆混凝土泵车，8人施工。 | | | |
| 监理情况：    对基础支模进行复核 对商砼的出厂检测报告进行确认，对试块制作及编号进行监督，对振  棒的震动情况进行监督，对预埋管子的位置、规格、材质进行复查，检查满堂架搭设的牢固程  度。监督混凝土保温措施的落实。 | | | |
| 发现问题：    个别地方有涨模现象 | | | |
| 处理意见：    要求施工方及时对模板进行加固， | | | |
| 备注： | | | |
| 施工项目部：  质 检 员：    日 期： 年 月 日 | 监理项目部：    旁站监理人员：  日 期： 年 月 日 | | |

注 本表由监理项目部填写，监理项目部存 1 份。