旁站监理记录表

工程名称：淄博中阳寨里20MW光伏发电项目 编号：JZLB8--012

|  |  |
| --- | --- |
| 日期及气候：2015、12、17 晴 -7--3℃ | 工程地点： 淄博市淄川区寨里镇孤山村 |
| 旁站监理的部位或工序：综合楼屋面混凝土浇筑 |
| 旁站监理开始时间： 2015、12、17、下午13:00 | 旁站监理结束时间：2015、12、17、下午16:20 |
| 施工情况： 综合楼屋面混凝土浇筑，使用C30商砼，现场两台振动棒，一辆混凝土泵车，12人施工。 |
| 监理情况：  对基础支模进行复核 对商砼的出厂检测报告进行确认，对试块制作及编号进行监督，对振 棒的震动情况进行监督，对预埋管子的位置、规格、材质进行复查，检查满堂架搭设的牢固程 度。监督混凝土保温措施的落实。 |
| 发现问题：  个别地方混凝土浇筑厚度不够 |
| 处理意见：  要求施工方及时调整混凝土浇筑厚度，以符合设计要求。 |
| 备注： |
|  施工项目部：  质 检 员：   日 期： 年 月 日 |   监理项目部：  旁站监理人员： 日 期： 年 月 日 |

注 本表由监理项目部填写，监理项目部存 1 份。