旁站监理记录表

工程名称：图木舒克市四通新能源第3师45团20MW光伏并网发电项目 编号：JZLB8-020

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 日期及气候：2016、6、17 多云 22--33℃ | | 工程地点：一号箱、逆变施工现场 | |
| 旁站监理的部位或工序：一号箱变、逆变间120电缆头制作 | | | |
| 旁站监理开始时间：2016、6、17、上午 10:10 | | | 旁站监理结束时间：2016、6、17上午11：40 |
| 施工情况：  现场施工人数2人，一台液压钳，一套液化气加热设备及常用电工工具。 | | | |
| 监理情况：  1 对液压钳的型号进行确认，符合施工要求；  2 对电缆型号进行确认；  3 对铜鼻子型号及出厂合格证进行确认；  4 对热缩管的型号及出厂合格证进行确认；  5 对电缆头连接螺栓的紧固情况进行抽查；  6 对电缆的排布情况进行检查；  7 对电缆头制作全过程进行监督。 | | | |
| 发现问题： | | | |
| 处理意见： | | | |
| 备注： | | | |
| 施工项目部：  质 检 员：    日 期： 年 月 日 | 监理项目部：    旁站监理人员：  日 期： 年 月 日 | | |

注 本表由监理项目部填写，监理项目部存 1 份。