旁站监理记录表

工程名称：图木舒克市四通新能源第3师45团20MW光伏并网发电项目 编号：JZLB8-020

|  |  |
| --- | --- |
| 日期及气候：2016、6、17 多云 22--33℃ | 工程地点：一号箱、逆变施工现场  |
| 旁站监理的部位或工序：一号箱变、逆变间120电缆头制作  |
| 旁站监理开始时间：2016、6、17、上午 10:10  | 旁站监理结束时间：2016、6、17上午11：40 |
|  施工情况：  现场施工人数2人，一台液压钳，一套液化气加热设备及常用电工工具。  |
|   监理情况： 1 对液压钳的型号进行确认，符合施工要求； 2 对电缆型号进行确认； 3 对铜鼻子型号及出厂合格证进行确认； 4 对热缩管的型号及出厂合格证进行确认； 5 对电缆头连接螺栓的紧固情况进行抽查； 6 对电缆的排布情况进行检查； 7 对电缆头制作全过程进行监督。 |
|  发现问题：  |
| 处理意见：  |
| 备注： |
|  施工项目部：  质 检 员：   日 期： 年 月 日 |   监理项目部：  旁站监理人员： 日 期： 年 月 日 |

注 本表由监理项目部填写，监理项目部存 1 份。