旁站监理记录表

工程名称：图木舒克市四通新能源第3师45团20MW光伏并网发电项目 编号：JZLB8-026

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 日期及气候：2016、6、28 多云 20--34℃ | | 工程地点：开关站施工现场 | |
| 旁站监理的部位或工序：开关站屋面防水 | | | |
| 旁站监理开始时间：2016、6、28、上午 9:10 | | | 旁站监理结束时间：2016、6、28上午11：30 |
| 施工情况：  现场施工人数2人，两套液化气加热设备，首先屋面进行清理，涂刷沥青漆，然后做两道SPS防水。 | | | |
| 监理情况：  1 对SBS防水材料生产厂家及产品合格证进行检查确认；  2 对SBS防水材料厚度进行检查，满足设计要求（3mm厚）；  3 对SBS防水材料铺设时搭接尺寸进行检查，符合规范要求；  4 对接口处加热连接情况进行检查；  5 对SBS防水材料在女儿墙翻卷高度进行检查；  6 对整个施工过程进行监督。 | | | |
| 发现问题：  施工正常。 | | | |
| 处理意见： | | | |
| 备注： | | | |
| 施工项目部：  质 检 员：    日 期： 年 月 日 | 监理项目部：    旁站监理人员：  日 期： 年 月 日 | | |

注 本表由监理项目部填写，监理项目部存 1 份。