旁站监理记录表

工程名称：图木舒克市四通新能源第3师45团20MW光伏并网发电项目 编号：JZLB8-028

|  |  |
| --- | --- |
| 日期及气候：2016、7、2 多云 22--31℃ | 工程地点：开关站配电室 |
| 旁站监理的部位或工序： 开关柜电气试验 |
| 旁站监理开始时间：2016、7、2、下午 15:30  | 旁站监理结束时间：2016、7、2下午19：30 |
|  施工情况：  现场施工人数3人，配备相应的实验、检测设备，依次测试开关柜的母排耐压、断路器断口耐压、电流互感器、电压互感器、开关柜动态性等试验。  |
|   监理情况： 1 首先对检测单位的相关资质进行核查； 2 对现场检测人员的相关资质进行核查； 3 对检测设备的使用鉴定证书进行核查； 4 对开关柜的母排耐压、断路器断口耐压、电流互感器、电压互感器、开关柜动态性等试验进行全程监督；  5 对出示的相关检测报告进行核实； 6 对整个实验过程及实验数据进行拍照取证。 |
|  发现问题： 测试过程正常。 |
|  处理意见：  |
| 备注： |
|  施工项目部：  质 检 员：   日 期： 年 月 日 |   监理项目部：  旁站监理人员： 日 期： 年 月 日 |

注 本表由监理项目部填写，监理项目部存 1 份。