旁站监理记录表

工程名称：图木舒克市四通新能源第3师45团20MW光伏并网发电项目 编号：JZLB8-029

|  |  |
| --- | --- |
| 日期及气候：2016、7、4 晴 22--34℃ | 工程地点：开关站施工现场 |
| 旁站监理的部位或工序： 开关站屋面防雷焊接施工 |
| 旁站监理开始时间：2016、7、4、下午 16:00  | 旁站监理结束时间：2016、7、4下午19：50 |
|  施工情况：  现场施工人数3人，配备一台焊机，一台切割机，屋面防雷采用12ø圆钢进行焊接。  |
|   监理情况： 1 对现场焊工的相关资质证书进行核查； 2 对焊接设备的接地及安全状况进行检查； 3 对12ø圆钢焊接搭接长度进行检查； 4 对引下扁铁分别和屋面圆钢及地下主接地网的焊接进行监督； 5 对各焊接接头的防腐处理进行监督； 6 对屋面接地电阻进行检测。 |
|  发现问题： 施工过程正常。 |
|  处理意见：  |
| 备注： |
|  施工项目部：  质 检 员：   日 期： 年 月 日 |   监理项目部：  旁站监理人员： 日 期： 年 月 日 |

注 本表由监理项目部填写，监理项目部存 1 份。