**旁站监理记录表**

工程名称：宁夏银星能源银星一井矿产压覆区30MWp光伏电站项目 编号:GFDZJBKPZ39

|  |  |
| --- | --- |
| 日期及气候：2016.06.06 晴14-30℃ | 施工地点：变电区 |
| 旁站监理的部位或工序：汇流站输出3×400电缆耐压试验 |
| 旁站监理开始时间：2016.06.06 9：00 | 旁站监理结束时间：2016.06.06 12：00 |
| 施工情况：测试人员到达现场，试验仪器设备、工器具准备完毕。由现场负责人作安全操作、试验工作交底，然后开始工作。 |
| 监理情况：试验操作人员按照规范要求，无关人员离开现场，安装摆放好试验仪器（箱式变压器试验-试验仪ST3598-15 激励变JLB3598-4 电容器TRF55-0.001 隔离变GLB3598-4 电抗器DKQ3598-40 电力电缆试验-电子摇表、电桥、试验变压器、试验控制箱等）。然后进行试验工作。整个试验过程符合规范要求。 |
| 发现问题：无 |
| 处理意见：无 |
| 备注（包括处理结果）：无 |
| 承包单位： 质 检 员：  日 期： 年 月 日 | 项目监理机构：宁夏银星能源银星一井矿产压覆区30MWp光伏电站项目 项目监理部旁站监理人员： 日 期： 年 月 日 |