**旁站监理记录表**

工程名称：宁夏银星能源银星一井矿产压覆区30MWp光伏电站项目 编号:GFDZJBKPZ40

|  |  |
| --- | --- |
| 日期及气候：2016.06.07 晴13-29℃ | 施工地点：变电区 |
| 旁站监理的部位或工序：变电区防雷接地、开挖、焊接、回填 | |
| 旁站监理开始时间：2016.06.07 8：00 | 旁站监理结束时间：2016.06.07 20：00 |
| 施工情况：本次施工的是汇流站区防雷接地、开挖、焊接、回填。  1、机悈：挖机一台，焊接机三台，铲车一台。  2、人员：质检员1人，技术员1人，安全员1人，焊接人员9人。  3、人员、机械能够满足现场施工的需要。 | |
| 监理情况：  1、 8:00分电气专监进行对设备和基础进行复验后，通知现场项目经理做好防护和安全措施，要求安装人员做好三宝措施；  2、挖机先将配电楼区所有的接地沟开挖。  3、施工人员铺设接地网，然后由焊接人员进行焊接，等待焊接点变凉刷防腐。  4、由铲车进行回填、夯实。 | |
| 发现问题：无 | |
| 处理意见：无 | |
| 备注（包括处理结果）：无 | |
| 承包单位：  质 检 员：    日 期： 年 月 日 | 项目监理机构：宁夏银星能源银星一井矿产压覆区30MWp光伏电站项目 项目监理部  旁站监理人员：  日 期： 年 月 日 |