**旁站监理记录表**

工程名称：宁夏银星能源银星一井矿产压覆区30MWp光伏电站项目 编号:GFDZJBKPZ46

|  |  |
| --- | --- |
| 日期及气候：2016.06.15 晴15-33℃ | 施工地点：光伏区 |
| 旁站监理的部位或工序：光伏区1#-18#方阵35kV箱变电缆头耐压试验 | |
| 旁站监理开始时间：2016.06.15 8：00 | 旁站监理结束时间：2016.06.15 16：00 |
| 施工情况：  1、测试人员到达现场，试验仪器设备、工器具准备完毕。  2、由现场负责人作安全操作、试验工作交底，然后开始工作。 | |
| 监理情况：  1、试验操作人员按照规范要求，无关人员离开现场，安装摆放好试验仪器（箱式变压器试验-试验仪ST3598-15 激励变JLB3598-4 电容器TRF55-0.001 隔离变GLB3598-4 电抗器DKQ3598-40 电力电缆试验-电子摇表、电桥、试验变压器、试验控制箱等）。然后进行试验工作。整个试验过程符合规范要求。  2、本次实验分三组人员进行。 | |
| 发现问题：无 | |
| 处理意见：无 | |
| 备注（包括处理结果）：无 | |
| 承包单位：  质 检 员：    日 期： 年 月 日 | 项目监理机构：宁夏银星能源银星一井矿产压覆区30MWp光伏电站项目 项目监理部  旁站监理人员：  日 期： 年 月 日 |