**旁站监理记录表**

工程名称：宁夏银星能源银星一井矿产压覆区30MWp光伏电站项目 编号:GFDZJBKPZ48

|  |  |
| --- | --- |
| 日期及气候：2016.05.10 晴5-20℃ | 施工地点：线路68塔基 |
| 旁站监理的部位或工序：线路68塔基础回填 | |
| 旁站监理开始时间：2016.05.10 9：20 | 旁站监理结束时间：2016.05.10 10：30 |
| 施工情况：本次施工位置为线路68塔基础回填。  1、技术员1人，安全员一人，施工人员3人。  2、铲车一辆。  3、施工人员先将基坑内垃圾清理干净，然后用铲车将沙土倒入基坑，并压实。回填到接地圆钢埋设深度时，将焊接好的圆钢放入基坑，并摆放平整，继续回填。 | |
| 监理情况：到达现场后检查基坑内垃圾是否清理干净，并查看图纸要求，接地圆钢的埋设深度。 | |
| 发现问题：无 | |
| 处理意见：无 | |
| 备注（包括处理结果）：无 | |
| 承包单位：  质 检 员：    日 期： 年 月 日 | 项目监理机构：宁夏银星能源银星一井矿产压覆区30MWp光伏电站项目 项目监理部  旁站监理人员：  日 期： 年 月 日 |