**旁站监理记录表**

工程名称：宁夏银星能源银星一井矿产压覆区30MWp光伏电站项目 编号:GFDZJBKPZ49

|  |  |
| --- | --- |
| 日期及气候：2016.05.14 晴7-28℃ | 施工地点：线路101塔基 |
| 旁站监理的部位或工序：线路101塔基础浇筑 | |
| 旁站监理开始时间：2016.05.14 7：50 | 旁站监理结束时间：2016.05.14 11：40 |
| 施工情况：本次施工位置为线路101塔基础浇筑。  1、技术员1人，安全员一人，施工人员8人。  2、铲车一辆，振捣器一台。  3、施工人员先将基坑内垃圾清理干净，漏斗架设到位。8:26商混车到达现场，然后按照技术人员事先的技术交底进行浇筑。 | |
| 监理情况：到达现场后检查基坑内垃圾是否清理干净，然后对照图纸，核对尺寸及钢筋规格，确认无误后进行浇筑。并要求施工人员注意安全。 | |
| 发现问题：无 | |
| 处理意见：无 | |
| 备注（包括处理结果）：无 | |
| 承包单位：  质 检 员：    日 期： 年 月 日 | 项目监理机构：宁夏银星能源银星一井矿产压覆区30MWp光伏电站项目 项目监理部  旁站监理人员：  日 期： 年 月 日 |