旁站监理记录

工程名称：通威如东南通外农10MWp渔光一体光伏发电项目 编号：ZHJL-PZJL-001

|  |  |
| --- | --- |
| 日期及气候：2016年12月06日 | 工程地点：4号塘 |
| 旁站监理的部位或工序：4号塘至升压站（15、14区）电缆沟开挖 |
| 旁站监理开始时间：09：00 | 旁站监理结束时间：11:00 |
| 施工情况：1、施工方现场管理人员及专职安全员项目管理人员均已到场。 2、技术负责人向施工班组进行技术交底及安全培训。  4、5人施工，操作员一名， 5、挖机一台14、15区电缆沟开挖14、15区电缆沟开挖 (3) 6、现场设备配备齐全。 |
| 监理情况：1、检查现场施工人员及特种作业人员的资质，均符合要求。 2、对现场施工人员进行安全强调。 3、检查机械运转正常。 |
| 发现问题：无 |
| 处理意见：无 |
| 备 注： |
| 施工项目部：江苏华能建设工程集团有限 公司质 检 员： 日 期： 年 月 日 | 监理项目部：常州正衡电力工程监理有限公司旁站监理人员：  日 期： 年 月 日 |

注 本表由监理项目部填写，监理项目部存 1份。