旁站监理记录表

工程名称: 中设国联于都60MWp﹙二期40MWp﹚

光伏电站中草药种植一体化项目 编号：001

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 天气：阵雨 11-21℃ | 施工单位：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司： | |
| 旁站监理的部位或工序：光伏区4区支架地下部分灌桩 | | |
| 旁站监理开始时间：2018.03.19 8:30 | | 旁站监理结束时间：2018.03.19 9:00 |
| 旁站的关键部位、关键工序施工情况：  施工情况：   1. 施工人员：现场施工12人，安全员1名，质检员1名，   施工员1名；   1. 施工用具：铲车1台，振动棒2台； 2. 本次浇筑采用的是C30商混浇筑，浇筑方量为8立方。   监理情况：   1. 对混泥土的配合比进行确认。 2. 灌桩检查。 | | |
| 发现的问题及处理情况：   1. 纵筋分布有错位不对称；   处理情况：我监理口头要求施工方立即整改。 | | |
| 旁站监理人员（签字）：  2018年03 月 19日 | | |

注：本表由监理工作人员填写，一式一份，监理项目部留存。