安全旁站监理记录表

工程名称：山西省太原市晋源区17万千瓦屋顶分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-TYSJYQ-AQPZ-001

|  |  |
| --- | --- |
| 现场工作内容 | 支架吊装 |
| 作业地点 | 牛牛家口村李志武用户 |
| 作业项目主要危险分析 | 1）轮胎式起重机在吊装过程中翻倒；2）吊装过程中钢丝绳断裂3）杀车失灵重物滑落；4）高处坠落。 |
| 施工现场安全文明施工评价 | 组织管理 | 管理人员1人、施工人员4人已落实安全技术交底已落施工现场的安全标示及现场安全监督监护工作。 |
| 平面布置 | 符合安全文明施工标准化管理规定的要求 |
| 安全措施 | 进入施工现场的人员必须正确佩戴安全帽，穿好工作服，严禁穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋，严禁酒后进入施工现场，杜绝违章作业。 |
| 现场主要问题 | 施工人员未佩戴安全帽 | 监理有关措施 | 经检查起吊方法，人员能满足吊装方案的要求。并检查驾驶员的有证件。 |
| 整改结果：安全帽已佩戴 | 复验意见：已整改 |
| 旁站时间 | 开始 | 2023年10月07日8 时 | 对应作业 | 正常 |
| 结束 | 2023 年10月07日15时  | 正常 |



旁站监理人员（签名）： 作业负责人（签名）：