**表B.4 设计文件图纸评审意见及回复单**

工程名称：潍坊天恩荣辉50MWP荒山农业光伏一体化项目 编号：CZZHJL -TL-02

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | 潍坊天恩荣辉50MWP荒山农业光伏一体化项目 | 专 业 | 建筑专业 |
| 文件名称 | 生产楼、综合楼 | 卷册号 | WFTES-第A3卷第 册 |
| 文件类别 | 可研□ 初步设计□ 司令图设计□ 施工图■ 标书□ 其他□ |
| 设计单位 | 西北勘测设计院 |
| 评 审 意 见 | 回复意见 |
| **WFTES-A3-1-03**1. 屋面梁配筋图中4-5/A-B轴线中有一道连梁无尺寸。

**WFTES-A1-1-01**1. 综合楼及生产楼内外墙空心砖可否改为砼加气块，墙体厚度不变。
2. 生产楼门窗表FDM-3，FDM-1，LC-1平面图与立面图尺寸不符。
 | 1、以建筑图为准。1. 同意改为砼加气块；
2. 以立面图为准；
 |
| 评审人 | 见签到表 | 日 期 |  | 回复人 |  |
| 审核人 |  | 日 期 |  | 日 期 |  |

注：1. 本表设计文件图纸评审意见，由项目监理机构填写。

2. 本表回复意见由设计单位填写。凡需作出设计修改，由设计单位另出设计变更通知单。

3. 本表一式7份以上，建设单位、总包单位、各施工单位、设计单位各存1份、监理部存3份。