**旁站监理记录**

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（三期）光伏发电项目 编号：ZHJL-PZJL-020

|  |  |
| --- | --- |
| 日期及气候：2019年11月25日 | 工程地点：料场 |
| 旁站监理的部位或工序：管桩原材料卸货 |
| 旁站监理开始时间：13：00 | 旁站监理结束时间：18：00 |
| 施工情况：1、施工方现场管理人员及专职安全员项目管理人员均已到场。 2、技术负责人向施工班组进行技术交底及安全培训。  3、采用建华材料KF-AB300\*70 4、5人施工，操作员一名，验货员一名，操作工三名。 5、货车三辆，吊车一台。 6、现场卸桩设备配备齐全。管桩卸货管桩卸料 |
| 监理情况：1、检查现场施工人员及特种作业人员的资质，均符合要求。 2、对现场施工人员进行安全强调。 3、检查机械运转正常。 4、材料型号：KF-AB300\*70 |
| 发现问题：无 |
| 处理意见：无 |
| 备 注： |
| 施工项目部：四川宝能电力工程设计有限公司 质 检 员： 日 期： 年 月 日 | 监理项目部：常州正衡电力工程监理有限公司旁站监理人员：  日 期： 年 月 日 |

注 本表由监理项目部填写，监理项目部存 1份。